**Стойка с тормозом для установки катушек и натяжения проводов 04.03.48**



Стойка предназначена для установки катушек и натяжения провода за счет торможения барабана при намотке обмоток.

Артикул: 04.03.48

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Количество установленных катушек, шт | 6 |
| 2. Размеры устанавливаемых катушек, мм |   |
| 2.1. Диаметр | 250 |
| 2.2. Ширина | 200 |
| 3. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 710 х 650 х 375 / 40 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |
| \* *Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства* |