**Станок для растяжки круговой заготовки в «лодочку» 04.03.19**



Станок предназначен для растяжки в «лодочку» круговых заготовок катушек крупных электрических машин из прямоугольного провода.

Артикул: 04.03.19

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Привод |   |
| 1.1. Мотор-редуктор, тип | PC50/7,5 |
| 1.2. Электродвигатель ,мощность, кВт | 0,75 |
| 1.3. Частота вращения, об/мин | 1400 |
| 2. Максимальный диаметр заготовки, мм | 1050 |
| 3. Ход ползуна, мм | 700 |
| 4. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 2260 х 430 х 803 / 320 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |
| \* *Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства* |