**Склад – стеллаж – конвейер 03.02.10**



Склад-стеллаж-конвейер предназначен для хранения в корзинах роторов, крышек, щитов (комплектовок) двигателей, мощностью до 100 кВт и др. грузов.

Артикул: 03.02.10

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Количество люлек, наиб., шт | 20 |
| 2. Грузоподъемность люльки, кг | 500 |
| 3. Скорость передвижения люлек, м/сек | 0,24 |
| 4. Электродвигатель |   |
| 4.1. Тип | 4А 160 S6 УЗ |
| 4.2. Мощность, кВт | 11 |
| 4.3. Частота вращения, об/мин | 1000 |
| 5. Редуктор |   |
| 5.1. Тип - Ц2У-250-40-12/21 | 2 шт |
| 6. Ремни клиновые В-1800Т | 3 шт |
| 7. Тормоз ТКТГ – 200 | 1 шт |
| 8. Габаритные размеры секции (ДхШхВ)/ Масса, мм / кг | 4065 х 2440 х 6185 / 6300 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |
| \* *Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства* |