
**Установка чистки и правки провода 03.04.05**



Установка предназначена для правки и очистки обмоточных проводов круглого и прямоугольного сечения после обжига.

Артикул: 03.04.05

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Максимальные размеры провода, мм |  |
| 1.2. Ширина х толщина | 16 х 5 |
| 1.3. Диаметр | 6 |
| 2. Ход раскладки за один оборот приемного барабана, мм | 1…20 |
| 3. Скорость протяжки провода, м/мин | 6,2…..6,8 |
| 4. Частота вращения приемного барабана, об/мин | 5,4 |
| 5. Линейная скорость провода, м/мин | 1,3…5,7 |
| 6. Количество удаляемого воздуха | 400-800 м3/час |
| 7. Рекомендуемый вентилятор | ВР80-75-2,5 ВЖ |
| 8. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 3950 х 1160 х 1310 / 1000 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию | |
| \* *Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства* | |