**Траверса для подъема обмоток трансформаторов 03.05.04**



Траверса предназначена для выемки-установки обмоток трансформаторов при ремонте.

 Артикул: 03.05.04

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Грузоподъемность, кг | 1500 |
| 2. Наружный диаметр обмоток, мм |  |
| 2.1. Минимальный | 300 |
| 2.2. Максимальный | 800 |
| 3. Высота обмотки максимальная, мм | 1750 |
| 4. Габаритные размеры, мм |  |
| 4.1. Длина | 850 |
| 4.2. Ширина | 1000 |
| 4.3. Высота | 2290 |
| 5. Масса | 120 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию | |
| \* *Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства* | |