
**Камера окрасочная тупиковая 09.01.01**



Камера окрасочная тупиковая с нижним отсосом предназначена для окраски различных изделий методом распыления.

Артикул: 09.01.01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Внутренние размеры камеры (ДхШхВ), мм | 4900 х 3900 х 3400 |
| 2. Размеры проема для прохода тележки с изделием (ШхВ), мм | 2000 х 2100 |
| 3. Средство транспортировки изделий | тележка |
| 4. Размеры тележки (ДхШхВ х Колея х Грузоподъёмность), мм / кг | 2800 х 1700 х 190 х 1260 / 6000 |
| 5. Привод тележки, тип | электромеханический |
| 5.1. Двигатель, тип | АИМ-М80В6-1М1281 |
| 5.1.1. Мощность, кВт | 1,1 |
| 5.1.2. Частота вращения, об/мин | 930 |
| 5.2. Редуктор, тип | Ч100-50-52 |
| 5.3. Скорость перемещения тележки, м/мин | 10,5 |
| 6. Электронасосный агрегат, тип | К45/30 |
| 6.1. Объемная подача, м3/час | 45 |
| 7. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 13315 х 4400 х 4000 / 3100 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию | |
| \* *Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства* | |