**Стенд проверки контакторов ТКС-601ДОД 02.01.28**



Стенд предназначен для проведения проверки электрических характеристик контакторов типа ТКС-601ДОД при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

Артикул: 02.01.28

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Энергоснабжение стенда |  |
| 1.1. Номинальное напряжение питания, В | 380, 50Гц |
| 1.2. Отклонение напряжения питания | ± 12% |
| 2. Потребляемый ток, А | менее 2 |
| 3. Выходное регулируемое напряжение постоянного тока, В |  |
| 3.1. Силовой выход | 0÷10 (100А) |
| 3.3. Выход питания катушки контактора | 0-30 (5А) |
| 4. Измерение переходного сопротивления, мкОм | 10÷10000 |
| 5. Количество испытательных мест, шт | 1 |
| 6. Цифровой измеритель Щ02 |  |
| 6.1. Класс точности | 0,5 |
| 6.2. Скорость измерения, изм./сек | 3 |
| 6.3. Время установления показаний, сек | менее 1,5 |
| 6.4. Напряжение питания, В | 220 (50Гц) |
| 7. Счетчик импульсов СИ8 |  |
| 7.1. Дискретность отсчета времени, мсек | 10 |
| 7.2. Напряжение питания, В | 220 (50Гц) |
| 8. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 1360 х 800 х 1180 / 250 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию | |
| \* *Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства* | |