**Установка для подогрева пресспланок 04.03.53**



Установка предназначена для нагрева пресспланок, используемых при опрессовке и выпечке пазовой изоляции секций, стержней электродвигателей.

Артикул 04.03.53

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Напряжение питания, В | 380, 50Гц |
| 2. Потребляемый ток, А | до 40 |
| 3. Количество постов, шт | 2 |
| 4. Мощность одного поста, кВт | 6 |
| 5. Выходное напряжение, В | от 0 до 35 |
| 6. Выходной ток, А | до 200 |
| 7. Габариты, мм / масса, кг | 830 х 530 х 1280 / 250 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию | |
| \* *Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства* | |