**Ванна лудильная**

Ванна лудильная предназначена для лужения провода и наконечников кабелей электротехнических изделий. Применяется при ремонте и изготовлении обмоток электрических машин.

Артикул: **03.05.40**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Напряжение питания, В | 220 (50Гц) |
| 2. Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| 3. Длина/ширина ванны, мм | 300/200 |
| 4. Глубина ванны, мм | 160 |
| 5. Максимальная температура нагрева,0С | 350 |
| 6. Габаритные размеры ванна (ДхШхВ), мм | 650х400х400 |
| 7. Габаритные размеры шкаф управления | 330х250х400 |
| 8. Общая масса, кг | 65 (60+5) |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию | |
| \* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства | |