**Камера обдува**

Камера предназначена для обдува пыли с электрических машин с последующей очисткой воздуха, используемого по замкнутому циклу.

Артикул: **04.02.30.01**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Транспортный проем, мм |  |
| 1.1. Высота | 2000 |
| 1.2. Ширина | 1250 |
| 1.2. Глубина проёма | 2000 |
| 3. Рекомендуемый расход рециркулируемого воздуха, м3/час | 2500 |
| 4. Установленная мощность, Вт | 40 |
| 5. Напряжение питания (50Гц), В | 220 |
| 5. Производительность цеховой пневмосистемы, м3/час | 15 |
| 6. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 2150х2150х2500/600 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |
| \* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |