**Тигель лудильный**

Тигель предназначен для лужения провода и наконечников кабелей электротехнических изделий. Применяется при ремонте и изготовлении обмоток электрических машин.

Артикул: **04.02.40**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Напряжение питания, В | 220 (50Гц) |
| 2. Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| 3. Диаметр стакана, мм | 78 |
| 4. Глубина стакана, мм | 130 |
| 5. Максимальная температура нагрева,0С | 350 |
| 6. Габаритные размеры тигель (ДхШхВ), мм | 225 х 245 х 285 |
| 7. Габаритные размеры шкаф управления (ДхШхВ), мм | 330 х 250 х 400 |
| 8. Масса, кг | 10 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию | |
| \* *Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства* | |