**Приспособление натяжное 03.05.07**



Приспособление предназначено для натяжения проводов при намотке обмоток трансформаторов и фиксации их при остановках намоточного станка.

Артикул: 03.05.07

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Макс. толщина провода, мм | 3,5 |
| 2. Макс. ширина провода, мм | 17 |
| 3. Количество ручьев, шт | 8 |
| 4. Привод | пневматический |
| 5. Габариты, мм / масса, кг | 330х245х345 / 44 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |
| \* *Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства* |