
**Шаблон намоточный переналаживаемый 04.03.14**



Шаблон предназначен для намотки заготовок секций обмоток статоров электромашин.

Артикул 04.03.14

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Толщина наматываемого провода, мм | 1…4 |
| 2. Средняя длина витка катушки, мм | 500…2000 |
| 3. Габаритные размеры, мм |  |
| 3.1. Длина | 1200 |
| 3.2. Ширина | 300 |
| 3.3. Высота | 110 |
| 4. Масса, кг | 19 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию | |
| \* *Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства* | |