**Установка для пайки твердыми припоями с водоохлаждаемыми клещами 03.04.08.01**



Токовые клещи предназначены для пайки медной шины твердыми припоями в процессе ремонта электрических машин.

Артикул: 03.04.08.01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Питание установки, В | 220 (50 Гц) |
| 2. Мощность, кВА | 24 |
| 3. Потребляемый ток, А | 110 |
| 4. Вторичное напряжение, В | 10 |
| 5. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 1300 х 400 х 1600 / 200 |
| 6. ПВ % | 16 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию | |
| \* *Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства* | |